


第10周 实操工单：颜色识别
智能网联汽车概论 · AiNova标签与路标识别
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	AiNova编号
	JetAuto编号

	
	
	
	
	
	


一、设备检查
	检查项
	确认(√)

	视觉模块接口对齐
	

	USB连接正常
	

	小车开关已关闭
	

	补光灯正常
	


二、颜色学习记录
	颜色
	ID编号
	学习是否成功

	红色
	ID1
	

	绿色
	ID2
	

	蓝色
	ID3
	


三、识别测试记录
	测试条件(光照/距离/补光灯)
	识别颜色
	LED反应
	是否成功

	正常光照/30cm/补光灯开
	
	
	

	正常光照/10cm/补光灯开
	
	
	

	正常光照/50cm/补光灯开
	
	
	

	弱光/30cm/补光灯开
	
	
	

	正常光照/30cm/补光灯关
	
	
	


四、参数记录
	参数
	设定值
	说明

	面积阈值
	1200
	面积>1200时认为有效识别

	视觉模块接口
	9号
	

	超声波接口
	4号
	


评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项
	评价标准
	自评
	互评

	安全规范
	遵守安全要求，规范取放设备
	
	

	设备认识
	准确指出部件名称与功能
	
	

	工单完成
	记录完整、数据准确
	
	

	团队协作
	分工明确、互相配合
	
	









