第16周任务工单：DHT11温湿度与水位采集
Arduino技术及应用 · 第16周 · DHT11温湿度与水位采集（项目七）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	DHT11三线+上拉接线正确，串口每2秒输出温湿度
	□

	2
	isnan失败处理生效（拔线时提示错误而不是死等）
	□

	3
	完成室温基准与手握/吹风变化记录
	□

	4
	完成水位干燥/少量水/较多水三档标定
	□

	5
	新阈值下三状态判断与实际一致
	□


二、数据记录：温湿度干扰实验
	状态
	温度℃
	湿度%
	备注

	室温基准
	
	
	

	手握/哈气后
	
	
	

	扇风回落后
	
	
	


三、数据记录：水位三档标定
	状态
	AO读数
	判定档位
	分档线

	干燥
	
	
	

	少量水
	
	
	

	较多水
	
	
	


四、课外任务
提交环境数据采集记录：整理温湿度干扰实验与水位三档标定数据，写出你选定的两条分档线及理由。
五、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、模块蘸水不浸板，无器件损坏
	
	
	

	电路接线
	DHT11与水位模块接线正确
	
	
	

	程序代码
	库调用与isnan处理正确，水位阈值按实测修改
	
	
	

	功能实现
	温湿度有响应、水位三档判断正确
	
	
	

	记录素养
	两组实验数据完整，分档线理由充分
	
	
	






