第8周任务工单：光敏电阻与光照采集
Arduino技术及应用 · 第8周 · 光敏电阻与光照采集（项目三、四）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能说明"光照越强阻值越小"的特性方向
	□

	2
	分压电路接线正确，A0读数随光照明显变化
	□

	3
	完成遮光/室内光/强光各5次采样
	□

	4
	计算出三种工况的平均读数
	□

	5
	写出"数值范围~环境"结论并初拟阈值
	□


二、光照标定汇总
	工况
	平均读数
	对应环境判断

	遮光
	
	

	室内光
	
	

	强光
	
	


三、课外任务
把本周标定的"遮光平均读数"与"室内光平均读数"取中间值作为threshold记在工单上；预习教材感光灯项目，思考if语句怎么写。
四、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、采样规范，无影子干扰数据
	
	
	

	电路接线
	10kΩ分压网络正确，A0接入正确
	
	
	

	程序代码
	analogRead采样+500ms节拍正确
	
	
	

	功能实现
	三种工况读数差异明显，标定有效
	
	
	

	记录素养
	标定表15个数据齐全，结论合理
	
	
	






