第9周任务工单：感光灯阈值判断与自动控制
Arduino技术及应用 · 第9周 · 感光灯：阈值判断与自动控制（项目三、四）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能画出"传感→判断→执行"三环节框图
	□

	2
	电路接线正确，串口读数随光照变化
	□

	3
	threshold=500时遮光亮、移开灭
	□

	4
	完成450/500/550三组阈值对比并记录
	□

	5
	选定最佳阈值并能说明理由
	□


二、数据记录：三组阈值测试
	阈值
	遮光LED状态
	强光LED状态
	误动作次数

	450
	
	
	

	500
	
	
	

	550
	
	
	


三、课外任务
思考：如果想让感光灯在傍晚"渐亮"而不是突然点亮，可以结合第5周哪个知识点实现？（提示：analogWrite+PWM）
四、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、不带电改参，无器件损坏
	
	
	

	电路接线
	分压网络与D11输出正确
	
	
	

	程序代码
	if阈值判断正确，threshold独立可调
	
	
	

	功能实现
	遮光亮/强光灭，临界不闪烁
	
	
	

	记录素养
	三组阈值数据完整，结论有依据
	
	
	






