第10周任务工单：火焰传感器与声光报警
Arduino技术及应用 · 第10周 · 火焰传感器与声光报警（项目三、四）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能说明红外接收管+分压电路的输出原理
	□

	2
	AO/LED/蜂鸣器三路接线全部正确
	□

	3
	三状态读数已记录，阈值设定有依据
	□

	4
	声光同时报警、移开火源立即解除
	□

	5
	完成3状态×3轮测试，误报漏报已统计
	□


二、数据记录：三状态读数与报警
	状态
	平均读数
	应报警
	实际报警

	无遮挡
	
	否
	

	远距离
	
	是
	

	近距离
	
	是
	


三、课外任务
把火焰报警与第9周感光灯合并成"一个程序两种报警"，写出if结构框架（不用接线）；预习七段数码管段位图。
四、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	火源测试规范，台面无易燃物，及时熄灭
	
	
	

	电路接线
	传感器/LED/蜂鸣器三路接线正确
	
	
	

	程序代码
	阈值判断正确，声光报警逻辑清晰
	
	
	

	功能实现
	三状态×3轮零漏报零误报
	
	
	

	记录素养
	读数与轮次记录完整，阈值有依据
	
	
	






