第11周任务工单：七段数码管显示
Arduino技术及应用 · 第11周 · 七段数码管显示（项目三、四）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能正确判别共阴/共阳并说明依据
	□

	2
	各段限流电阻齐全，段序接对
	□

	3
	0~9循环显示正常，乱码已排查
	□

	4
	段码表记录与程序SEG数组一致
	□

	5
	完成2/5/50ms三档延时对比观察
	□


二、段码记录（续）
	数字
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	点亮段
	
	
	
	
	
	


三、课外任务
完成段码表0~9全部记录；预习1602 LCD引脚定义（VSS/VDD/VO/RS/E/D4-D7），思考它比数码管强在哪里。
四、我的收获与疑问
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、限流齐全，无过热现象
	
	
	

	电路接线
	段序、公共端、限流电阻全部正确
	
	
	

	程序代码
	SEG数组使用规范，能独立改延时
	
	
	

	功能实现
	0~9显示正确，扫描异常能解释
	
	
	

	记录素养
	段码表与延时观察表填写完整
	
	
	






