第17周任务工单：传感+显示+报警联调排故
Arduino技术及应用 · 第17周 · 传感+显示+报警联调排故（项目七）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能说明"分模块→合并→整体"的联调顺序
	□

	2
	LCD按改线表(12,11,4,5,6,7)接线并显示正常
	□

	3
	第1行温湿度、第2行水位，无显示残留
	□

	4
	水位超线时LCD提示WARN且蜂鸣器报警
	□

	5
	三状态×三处（LCD/蜂鸣器/串口）结果一致
	□


二、联调检查单：三状态一致性
	测试状态
	LCD显示
	蜂鸣器
	串口输出
	是否一致

	正常（OK）
	
	不响
	
	

	手握DHT11
	
	
	
	

	水位超线
	
	响
	
	


三、故障排查记录（教师设置）
	故障现象
	排查步骤
	定位原因
	修复方法

	
	
	
	


四、课外任务
完成联调检查单：把三状态一致性检查与教师故障的排查过程整理成完整检查单提交。
五、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、多模块极性核对，无器件损坏
	
	
	

	电路接线
	四模块接线与改线表一致
	
	
	

	程序代码
	整合正确，setCursor分行、等宽覆盖、tone/noTone使用规范
	
	
	

	功能实现
	三状态显示与报警一致，无残留错乱
	
	
	

	记录素养
	检查单填写完整，排故过程有依据
	
	
	






