第4周任务工单：Hello World与LED闪烁
Arduino技术及应用 · 第4周 · Hello World与LED闪烁（项目一、二）
学生信息
	姓名
	班级
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	日期
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一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	串口监视器9600波特率输出正常
	□

	2
	能说出print与println的区别
	□

	3
	面包板接线符合"红正蓝负、走线贴板"规范
	□

	4
	三闪一停花样程序独立完成并演示成功
	□

	5
	乱码原因（波特率不一致）已验证并记录
	□


二、数据记录：串口输出测试
	测试项
	设置
	现象

	正常通信
	9600
	

	乱码复现
	4800
	


三、闪烁花样设计
	花样描述
	关键参数(HIGH/LOW延时)
	是否实现

	三闪一停
	150/150/1000
	

	自选花样
	
	


四、课外任务
把"三闪一停"改为"模拟心跳"（快闪2次+长停）并记录参数；思考：如果要让两个LED交替闪烁，电路和程序要怎么改？
五、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、规范插拔，无端口带电操作
	
	
	

	电路接线
	面包板走线规范，电源轨使用正确
	
	
	

	程序代码
	Serial与for循环使用正确，能独立改编花样
	
	
	

	功能实现
	串口输出与闪烁花样均演示成功
	
	
	

	记录素养
	两表填写完整，能解释乱码原因
	
	
	






