第5周任务工单：PWM调光与交通灯
Arduino技术及应用 · 第5周 · PWM调光与交通灯（项目一、二）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能说明占空比与LED亮度的关系
	□

	2
	调光电路A0/D11接线正确，亮度可调
	□

	3
	串口读数与旋钮位置对应，已记录三档数值
	□

	4
	交通灯三灯时序正确（1s/1s/0.2s）
	□

	5
	能解释0~1023除以4换算成0~255的原因
	□


二、数据记录：调光采样值
	旋钮位置
	串口数值(0~1023)
	亮度现象

	最暗
	
	

	中间
	
	

	最亮
	
	


三、数据记录：交通灯时序
	灯色
	引脚
	点亮时长

	红
	D10
	

	绿
	D4
	

	黄
	D7
	


四、课外任务
把交通灯改成"绿1s→黄0.2s→红2s"的真实路口时序并记录程序改动；思考：如何用PWM让绿灯有"渐亮渐灭"效果？
五、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、互检后上电，无短路打火
	
	
	

	电路接线
	电位器/LED/三灯接线全部正确
	
	
	

	程序代码
	analogRead/analogWrite换算正确，时序符合要求
	
	
	

	功能实现
	调光连续平滑，交通灯时序准确
	
	
	

	记录素养
	采样值三档记录完整，时序表填写正确
	
	
	






