第6周任务工单：数字输入与模拟量采集
Arduino技术及应用 · 第6周 · 数字输入与模拟量采集（项目三、四）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能各举2例说明数字量与模拟量的区别
	□

	2
	按键模块接线正确，监视器能观察1/0跳变
	□

	3
	if(val==LOW)控制逻辑正确，按下亮松开灭
	□

	4
	完成按下/松开各10次测试并记录异常
	□

	5
	能解释低电平有效、说出软件消抖思路
	□


二、数据记录：数字量与模拟量对比（3组）
	测试项
	按键读数(digitalRead)
	旋钮读数(analogRead)

	第1组
	
	

	第2组
	
	

	第3组
	
	


三、可靠性测试
	测试
	次数
	LED动作一致
	异常

	按下
	10
	
	

	松开
	10
	
	


四、课外任务
完成按键控制LED程序并整理注释；思考：若要让按键一次只触发一次状态变化，抖动会带来什么影响？预习蜂鸣器分类。
五、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、轻按轻放，无损坏器件
	
	
	

	电路接线
	按键方向与下拉电路正确，一次调通
	
	
	

	程序代码
	digitalRead/if逻辑正确，能解释LOW有效
	
	
	

	功能实现
	按下亮松开灭，10次测试零失灵
	
	
	

	记录素养
	对比表与测试表填写完整
	
	
	






