第7周任务工单：蜂鸣器报警控制
Arduino技术及应用 · 第7周 · 蜂鸣器报警控制（项目三、四）
学生信息
	姓名
	班级
	组号
	日期
	套件编号
	成绩

	
	
	
	
	
	


一、操作确认清单（完成一项打√）
	序号
	确认项
	完成√

	1
	能从外观区分有源/无源蜂鸣器
	□

	2
	有源蜂鸣器电平驱动正常响停
	□

	3
	无源蜂鸣器tone驱动正常，能改变音调
	□

	4
	按键报警：按下响、松开停，逻辑正确
	□

	5
	完成按下/松开各10次可靠性测试
	□


二、音调测试
	频率(Hz)
	音调描述
	是否发声

	500
	
	

	1000
	
	

	2000
	
	


三、报警可靠性
	测试
	次数
	触发/解除正常
	异常

	按下
	10
	
	

	松开
	10
	
	


四、课外任务
用tone()让无源蜂鸣器播放"1-2-3"三个音阶（提示：不同频率+不同时长顺序执行）；预习光敏电阻分压电路。
五、我的收获与疑问
 
 
 
评价反馈（1=不合格 5=优秀）
	评价项目
	评价标准
	自评
	互评
	师评

	安全操作
	断电接线、音量提示到位，无器件损坏
	
	
	

	电路接线
	蜂鸣器极性与按键接线正确
	
	
	

	程序代码
	tone/noTone与if逻辑使用正确
	
	
	

	功能实现
	三种发声 + 按键报警全部实现
	
	
	

	记录素养
	音调表与可靠性表填写完整
	
	
	






